****

 **Déclaration CE de Conformité** 

Le signataire, représentant de:

KERAMEX, S. A.

Ctra. Vila-real a Onda Km. 6

12540 Vila-real (CASTELLON)

SPAIN

Déclare:

Le produit “carreau pour mur, format 20x60 Série « HONEY » est conforme aux dispositions: « **Annexe ZB de la UNE EN 14411 »** carreaux céramiques – en ce qui concerne la définition, la classification, les caractéristiques et marqué – carreaux de céramique pressés à sec avec absorption d’eau E ≥ à 10%

**Description du produit et pour quelle utilisation:**

Carreaux de faïence pour mur intérieur.

**Produit conforme a:**

**Caractéristiques Valeur déclaré Caractéristiques**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Réaction au FEU*** (Décision 96/603/CE modifié) | **Class A1** | Décision 96/603/CE modifié. |
| ***Résistance a la Flexion*** | **NPD** | Non conforme pour toiture |
| ***Force de rupture*** | **NPD** |  |
| Résistance au gel | **Non** | Non requis pour revêtement intérieur. |
| ***Émission de produits dangereux (Cd/Pb)*** | **NPD** |  |

**Nom et adresse du laboratoire accrédité:**

Laboratorio Cerámico Sebastián Carpi

Colegio Oficial de Ingenieros.

Ctra Borriol, Km 1, Borriol, Castellón

Instituto de Tecnología Cerámica. Campus Universitario Riu Sec. Castellón

**Signature:**

Fulgencio Mateo Mateu

